**Załącznik nr 1 – specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor**

|  |
| --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne A3 (kolor)** |
| **Minimalne wymagania** |
| **Funkcje urządzenia / formaty oryginału** | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie / A6-SRA3 |
| **Standardowe podajniki papieru** | Taca 1: 500 arkuszy A5-A3, 52-256 g/m²Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3, 52-256 g/m²Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m² |
| **Dysk twardy** | 256 GB SSD |
| **Pamięć systemowa** | 8 GB |
| **Komunikacja / protokoły sieciowe** | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP, TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| **Prędkość druku/kopiowania mono/kolor** | 45/45 str. A4/min. |
| **Prędkość druku/kopiowania dwustronnie mono/kolor** | 22/22 str. A4/min. |
| **Szybkość skanowania (mono/kolor)** | Do 140 /140 obrazów/min. w trybie jednostronnymDo 280/280 obrazów/min. w trybie dwustronnym |
| **Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor)** | 3.8/5.0 sek. |
| **Czas przygotowania do pracy** | 12 sek. w trybie mono, 13 sek. w trybie kolorowym |
| **Ilość kopii** | 1-9 999 |
| **Automatyczny druk dwustronny** | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| **Automatyczny podajnik dokumentów DADF** | 300 oryginałów A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF |
| **Technologia druku** | Laserowa kolor |
| **Obciążenie miesięczne** | Maks 200 000 str. |
| **Rozdzielczość: druk / kopia / skan** | 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi / 600 x 600 dpi |
| **Tryby skanowania** | e-mail, FTP, USB, SMB |
| **Formaty plików**  | JPEG, TIFF, PDF |
| **Pojemność wyjścia** | 250 arkuszy |
| **Obsługiwane nośniki papieru** | papier zwykły, etykiety, kart, folie, koperty |
| **Formaty papieru**  | A6-SRA3, własne formaty papieru;papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm |
| **Gramatura papieru** | 52-300 g/m² |
| **Obsługa systemów operacyjnych** | Windows 10 x64, Mac OS x 10.9, Linux/Unix |
| **Wydajność tonera** | 28000 stron Black, 26000 stron CMY |
| **Wyposażenie w komplecie,**  | Dodatkowy komplet tonerów o maksymalnej pojemności,  |
| **Gwarancja** | min. 36 miesięcy |