**Załącznik nr 1 – specyfikacja interkomu sieciowego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interkom sieciowy** | |
| **Specyfikacja** | |
| Wymiary maks. w mm | 185 x 135 x 50 mm |
| Rodzaj | głośnomówiący |
| Zasilanie | AC 100 ÷ 240 V; 50Hz |
| Rodzaj modulacji | FM |
| Moc akustyczna | min. 500 mW |
| Ilość kanałów | min. 3 |
| Częstotliwości pracy na minimum 3 kanałach | kanał A : 100 kHz  B : 120 kHz  C : 145 kHz |
| Pobór mocy | maks. 5W |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |