**Załącznik nr 3 – specyfikacja dla drukarek do kodów kreskowych/etykiet**

|  |
| --- |
| **Specyfikacja** |
| **Druk:** | termotransferowy  |
| **Rozdzielczość:** | 8 pkt/mm (203 dpi) |
|  |  |
| **Max. prędkość druku:** | 152 mm/s |
| **Max. szerokość druku:** | 104 mm/s (203 dpi) |
| **Max. długość etykiet:** | 991 mm |
| **Min. śr. wewn. rolki z etykietami:** | 12.5, 25.4, 38 mm |
| **Max. śr. zewn. rolki z etykietami:** | 127 mm |
| **Wymiary max. (szer. x wys. x głęb.)** | 180 x 160 x 230 mm |
| **Średnica rdzenia termotransferowej:** | Taśma 300-metrowa: 25,4 mm Taśma 74-metrowa: 12,7 mm |
| **Temperatura pracy:** | 4.4C - 41C |
| **Język programowania:** | ZPL2, EPL2 |
| **Pamięć:** | Flash 128 MB, SDRAM 128 MB |
| **Interfejs:** | USB 2.0 |
| **Drukowane kody kreskowe:** | Kody liniowe: Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code **Kody dwuwymiarowe:** Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec  |