**Załącznik nr 4 – specyfikacja dla czytnika kodów kreskowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obsługiwane kody** | UPC/EAN, UPC/EAN Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS Variants, Chinese 2 of 5, |
| **Typ skanera** | 1D, laserowy |
| **Zasięg odczytu** | 431.80 mm@ - 100% UPC/EAN |
| **Rodzaj zasięgu odczytu** | SR |
| **Sygnalizacja odczytu** | dźwiękowa i świetlna |
| **Szybkość skanowania** | min.100 skanów na sekundę |
| **Wymagany kontrast kodu** | Minimalna różnica odbicia 20% |
| **Wytrzymałość upadku** | Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości min. 1 m |
| **Norma IP** | IP 30 |
| **Kabel komunikacyjny** | TAK |
| **Podstawka** | TAK |
| **Spust** | TAK |
| **Interfejs** | USB, RS232 |
| **Kolor** | Czarny |