Załącznik 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jestdostawa i montaż mebli gabinetowych fornirowanych, do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 2 Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, przy ul. Oliwskiej 35, zgodnie z poniższym opisem**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis i uwagi** | **Ilość** |
| 1 | Biurko  gabinetowe | Minimalne wymiary:  szerokość 200 cm; głębokość 100 cm; wysokość 77 cm.  Przelotki na kable (ilość, wymiary oraz lokalizacja zostaną ustalone po ustawieniu mebli w miejscu docelowym). | 2 szt. |
| 2 | Pomocnik  do biurka | Minimalne wymiary:  szerokość 120 cm; głębokość 40 cm; wysokość 65 cm.  Z półkami i szufladą.  Kółka w podstawie bezbarwne lub białe.  Pomocnik kompatybilny z biurkiem gabinetowym, stanowiący jego uzupełnienie, służący do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych. | 2 szt. |
| 3 | Dostawka  do biurka | Minimalne wymiary:  szerokość 120 cm; głębokość 70 cm; wysokość 77 cm.  Uzupełnienie biurka gabinetowego, zwiększające przestrzeń roboczą, służącą do pracy własnej lub spotkań.  Blat dostawki na wysokości blatu biurka gabinetowego. | 2 szt. |
| 4 | Stół  konferencyjny | Minimalne wymiary:  szerokość 160 cm; głębokość 90 cm; wysokość 77 cm. | 2 szt. |
| 5 | Krzesło  biurowe | Minimalne wymiary (dotyczą siedziska):  szerokość 56 cm; głębokość 63 cm; wysokość od podłoża 47 cm.  Drewniana rama, tapicerka z ekologicznej skóry. | 8 szt. |
| 6 | Szafa  narożna | Minimalne wymiary:  Wysokość całkowita 200cm; szerokość ścian tylnych 67x67 cm;  Głębokość całkowita ściany bocznej 40 cm; głębokość całkowita szafy  76 cm; szerokość frontów 40 cm.  Wyposażona w pełne drzwi.  W dolnej części szafy półki, w górnej części drążek na wieszaki. | 2 szt. |
| 7 | Wysoka  witryna | Minimalne wymiary:  szerokość 120 cm; głębokość 40 cm; wysokość 200 cm.  Górne drzwi częściowo przeszklone; dolne drzwi pełne.  3-drzwiowa, z półkami. | 2 szt. |
| 8 | Komoda  bez przeszklenia | Minimalne wymiary:  szerokość 120 cm; głębokość 40 cm; wysokość 85 cm.  3-drzwiowa, z półkami. | 2 szt. |
| 9 | Komoda  z przeszkleniem | Minimalne wymiary:  szerokość 120 cm; głębokość 40 cm; wysokość 85 cm.  3-drzwiowa, z półkami oraz szufladami, częściowo przeszklona. | 2 szt. |
| 10 | Fotel  skórzany | Fotel gabinetowy tapicerowany skórą naturalną. Rama i podłokietniki wykonane z drewna. Kółka bezbarwne lub białe.  Regulowana wysokość siedziska; blokada pozycji.  Zgodność z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r. poz. 58 ) | 2 szt. |

**Uwagi:**

1. Meble fornirowane.
2. Blat biurka/pomocnika/dostawki wykonany np. z trójwarstwowej płyty wiórowej lub płyty MDF  
   o min. grubości 28mm dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm w dekorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne, o grubości 2mm.
3. Wymiary podane w powyższej tabeli są wymiarami minimalnymi. Maksymalne wymiary nie powinny przekraczać 10%÷15% wymiarów minimalnych.
4. Meble wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r., poz. 58).
5. Kolorystyka mebli dostosowana do stylu wnętrza: dąb kasztanowy, koniak, orzech lub kolor zbliżony. Ostateczny kolor zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
6. Plecy szafek jednolite bez łączeń, wykonane z lakierowanej płyty w kolorze mebli HDF, wpuszczane w frezowaną nutę i mocowane nienabijanymi złączkami.
7. Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
8. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych z pełnym wysuwaniem i blokadą oraz cichym domykiem.
9. Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające, z cichym domykiem.
10. Meble zakończone od spodu nakładkami zabezpieczającymi podłogę przed uszkodzeniem (ślizgaczami).