OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Kolorystyka rolet: ostateczny wybór kolorystyki do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki rolet w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.  
3. Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty. 
4. Rolety muszą spełniać wymagania  przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2,  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)
między innymi:
- na drogach ewakuacyjnych rolety muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
- w pomieszczeniach rolety mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem ze producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. 
- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, rolety muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozpalne". 
 5. Zamówienie nie jest podzielone na części.
6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe, w szczególności : koszt rolet, montażu, transportu, rozładunku i wniesienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.


1. Rolety materiałowe wolno wiszące montowane do sufitu z mechanizmem łańcuszkowym. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne. 

	Miejsce montażu
	Szerokość [cm]

	Wysokość [cm]
(od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu)
	Ilość (szt)

	Budynek 1 – parter, pomieszczenie WC
	182 cm
(uwzględniono lewy zakład 15 cm na ścianę)
	290 cm
	1 szt.

	Budynek 1 – parter, Łazienka (pomieszczenie z umywalkami)
	226 cm
(na szerokość wnęki okiennej)
	290 cm
	1 szt



Wymagania użytkowe dla rolet wolnowiszących materiałowych:
- montaż do sufitu;
- tkanina podgumowana z powłoką odbijającą promienie słoneczne;
- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; obciążnik łańcuszka/koralika
- obciążnik roletowy;
- rurka aluminium, Ø32
- mechanizm stalowy lub aluminium;
- sposób rozsuwania: dół-góra;
- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;
- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł okien).

2a) Rolety materiałowe wolno wiszące (montowane do powierzchni poziomej nadproża nad oknem we wnęce okiennej) z mechanizmem łańcuszkowym. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne. Wariant I

	Miejsce montażu
	Szerokość [cm]
(na szerokość wnęki okiennej)
	Wysokość [cm]
(od nadproża do poziomu powierzchni parapetu)
	Ilość (szt)

	Budynek 1 – hall
	116,0
	265,0
	1

	Budynek 1 – hall
	266,0
	265,0
	2

	Budynek 1 – hall
	113,0
	266,7
	1

	Budynek 1 – hall
	233,0
	265,9
	1

	Budynek 1 – hall
	173,0
	266,0
	1



Wymagania użytkowe dla rolet wolnowiszących materiałowych:
- montaż do sufitu;
- tkanina podgumowana z powłoką odbijającą promienie słoneczne;
- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; obciążnik łańcuszka/koralika;
- obciążnik roletowy;
- rurka aluminium, Ø32
- mechanizm stalowy lub aluminium;
- sposób rozsuwania: dół-góra;
- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;
- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł/ram okien).


2b) Rolety materiałowe w kasecie z prowadnicami i mechanizmem łańcuszkowym. Prowadnice boczne aluminiowe. Materiał podgumowany odbijający promienie słoneczne. Wariant II
	Miejsce montażu
	Szerokość [cm]
[bookmark: _GoBack](wymiar od wierzchołków listew przyszybowych okiennych)
	Wysokość [cm]
(wymiar od wierzchołków listew przyszybowych okiennych)
	Ilość (szt)

	Budynek 1 – hall
	96
	161,5
	1

	Budynek 1 – hall
	103,5
	72,5
	1

	Budynek 1 – hall
	124
	72,5
	4

	Budynek 1 – hall
	95,5
	161,5
	1

	Budynek 1 – hall
	103,5
	72,5
	1

	Budynek 1 – hall
	106,5
	169,5
	2

	Budynek 1 – hall
	106,5
	72,5
	2

	Budynek 1 – hall
	104
	169,5
	1

	Budynek 1 – hall
	41,5
	161,5
	1

	Budynek 1 – hall
	162,5
	72,5
	1



Wymagania użytkowe dla rolet materiałowych:
- montaż na istniejącym oknie metalowym; prowadnice aluminiowe przyklejane na listwy przyszybowe; 
- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy; napinacz koralika/łańcuszka,
- kasetka z aluminium– zakrywająca mechanizm, tworząca kolorystycznie jednolitą całość;
- prowadnice przestrzenne aluminiowe;
- sposób rozsuwania: dół-góra;
- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki i inne elementy okien i ścian;
- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł/ram okien);
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