Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
przy ul. Oliwskiej 35, 80-563 Gdańsk – budynek nr 41, zgodnie z poniższym opisem.

	L.p.
	Nazwa
	Opis i uwagi
	Ilość

	1
	Biurko
	Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 25mm, dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, o grubości 2mm. Stelaż biurka z dwóch par nóg wykonanych ze stali o profilu kwadratowym – 50 x 50 mm i grubości ścianki 1,5 mm, połączonych profilem 40x20mm #1,5mm, dwóch trawersów z profilu 40x20 mm łączących dwie pary nóg, nogi zakończone nakładką z tworzywa sztucznego. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe. Biurko z regulacją skokową w zakresie 750-850 mm, zapewnioną przez 4 wysuwne, metalowe wewnętrzne nogi teleskopowe.
Biurko wyposażone w panel maskujący szerokości 600 mm z płyty wiórowej o grubości 25mm dwustronnie laminowanej, mocowany do stelaża metalowego (długość wynikać będzie ze sposobu montażu panelu – możliwy montaż do ramy poziomej lub do nóg stelaża).
Wymiar całościowy biurka:
- gł.800 x szer.1300 x wys.(750-850)
[image: biurko z nogami]
                       (zdjęcie poglądowe)
	8
szt.

	2
	Kontener
	Kontener mobilny, wieniec górny płyta grubości 25mm, fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Całość korpusu wraz z wieńcem górnym, dolnym i frontami szuflad oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy z płyty wiórowej w kolorze korpusu. Szuflady
z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12 mm, dno z płyty HDF 3 mm. Szuflady umieszczone na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 128 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym umieszczonym z prawej strony górnej szuflady wyposażone w mechanizm cichego domyku oraz mechanizm blokowania wysuwu więcej niż jednej szuflady. Kontenery wyposażone w 4 kółka jezdne Ø 50 mm (2 kółka 
z hamulcem oraz 2 kółka bez hamulca), wkład piórnikowy z tworzywa sztucznego. 
Wymiar szer.450x gł.600x wys.600 mm.

[bookmark: _GoBack][image: ]
  (zdjęcie poglądowe)
	8 
szt.

	7
	Stół mobilny
	Składany stół z kółkami o wymiarach:1300 x 800 x 765mm
Wymiary po złożeniu: 400 x 800 x 765 mm (D x s x W)
Materiał blatu: Płyta wiórowa
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Z 6 kółkami do łatwego przemieszczania


[image: https://www.vidaxl.pl/on/demandware.static/-/Sites-vidaxl-catalog-master-sku/default/dw2b66b631/hi-res/436/6392/4355/8006044/image_1_8006044.jpg][image: Stół jadalny składany Homcom 130x80 cm mobilny na kółkach Brązowy Marka Homcom]
(zdjęcie poglądowe)
	1
szt.



Uwagi:
1. Do produkcji mebli należy zastosować płyty wiórowe dwustronnie laminowane posiadające znak bezpieczeństwa B lub CE, odporne na zarysowania, klasa higieniczności E1. Meble zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r., poz. 58)
2. Kolorystyka mebli: dąb sonoma. Elementy metalowe mebli RAL7035. Pozostała kolorystyka i wykończenie: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kształt zgodnie z rysunkami poglądowymi.
3. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane (ciśnieniowo na gorąco) listwami PCV o grubości min 2 mm w kolorze mebli.
4. Wszystkie meble zakończone od spodu nakładkami zabezpieczającymi podłogę przed uszkodzeniem (ślizgaczami).
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