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Zakup finansowany w ramach projektu  Funduszu Azylu, Migracji i Integracji FAMI.01.01-IZ.00-0002/24

„Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych”.

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku planuje zakup wyposażenia kwaterunkowego do obsługi cudzoziemców. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na niżej wymieniony asortyment z dostawą do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej na ul. Oliwską 35, 80-563 Gdańsk.

	L.p.
	Nazwa
	Opis i uwagi
	Ilość

	1
	Biurko 
	Biurko z regulowaną wysokością blatu,
Parametry: 
Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 25mm, dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, o grubości 2mm. 
Stelaż biurka z dwóch par nóg wykonanych ze stali o profilu kwadratowym – 50 x 50 mm i grubości ścianki 1,5 mm, połączonych profilem 40x20mm #1,5mm, dwóch trawersów z profilu 40x20 mm łączących dwie pary nóg, nogi zakończone nakładką z tworzywa sztucznego. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe. Biurko z regulacją skokową w zakresie 750-850 mm, zapewnioną przez 4 wysuwne, metalowe wewnętrzne nogi teleskopowe.
Wymiar całościowy:
- gł.800 x szer.1400 x wys.(750-850)
Kolor: dąb sonoma


(zdjęcie poglądowe)


	4
szt.

	2
	Krzesło obrotowe

	-  Fotel obrotowy (krzesło biurowe obrotowe) o następujących parametrach użytkowych 
i technicznych (rysunki poglądowe poniżej):
- profilowane oparcie z zagłówkiem,
- mechanizm synchroniczny FS, pozwalający na swobodne kołysanie się, oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem,
- możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w 5 pozycjach,
- siła oporu (podparcia pleców), jaki stawia oparcie podczas wychylenia regulowana 
- mechanizm zapewnia stały kontakt oparcia z plecami użytkownika, jeśli wybrana pozycja wychylenia nie została zablokowana oparcie nieustannie podąża za plecami użytkownika gwarantując im odpowiednie podparcie,
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulowana wysokość oparcia, możliwa bez wstawania z krzesła, pozwoli dostosować go do wzrostu użytkownika, oparcie - 56 cm,
- tapicerowany zagłówek,
- podłokietnik o regulowanej wysokości pozwalający na ergonomiczne (90 stopni względem tułowia) ułożenie przedramienia, odpowiednie ułożenie przedramienia odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej,
- nakładki podłokietników profilowane umożliwiające wygodne ułożenie przedramienia,
- przednia część oparcia oraz siedzisko – tapicerowane,
- pięcioramienna nylonowa podstawa jezdna,
- samohamowne kółka gumowane do powierzchni twardych (parkiet, panele),
- kolorystyka krzesła: czarny.
- zgodność z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r. poz. 58 )
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(zdjęcia poglądowe)


	2
szt.

	3
	Kontener mobilny
	Kontener mobilny, wieniec górny płyta grubości 25mm, fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Całość korpusu wraz z wieńcem górnym, dolnym i frontami szuflad oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy z płyty wiórowej                w kolorze korpusu. 
Szuflady z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12 mm, dno z płyty HDF 3 mm. Szuflady umieszczone na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 128 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym umieszczonym z prawej strony górnej szuflady wyposażone w mechanizm cichego domyku oraz mechanizm blokowania wysuwu więcej niż jednej szuflady. Kontenery wyposażone w 4 kółka jezdne Ø 50 mm (2 kółka 
z hamulcem oraz 2 kółka bez hamulca), wkład piórnikowy z tworzywa sztucznego.
Wymiar szer.450x gł.600x wys.600 mm.
Kolor: dąb sonoma

[image: ]  

(zdjęcie poglądowe - kształt)  
	8
szt.

	4
	Stolik biurowy
	Stolik biurowy / kawowy
Blat stolika wykonany z płyty laminowanej 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty. 
Stelaż biurka z dwóch par nóg wykonanych ze stali o profilu kwadratowym, Nogi zakończone nakładką z tworzywa sztucznego. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie. 
Wymiary: około 60 x 60 x 55-65cm wysokość 
Kolor: dąb sonoma
Forma zbliżona do stolika ze zdjęcia poglądowego:


( zdjęcie poglądowe)
	2 szt.

	5
	Biurko 150cm
	Biurko
Parametry: 
Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 25mm, dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, o grubości 2mm. 
Stelaż biurka z dwóch par nóg wykonanych ze stali o profilu kwadratowym – 50 x 50 mm i grubości ścianki 1,5 mm, połączonych profilem 40x20mm #1,5mm, dwóch trawersów z profilu 40x20 mm łączących dwie pary nóg, nogi zakończone nakładką z tworzywa sztucznego. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe. 
Wymiar całościowy:
- gł.800 x szer.1500 x wys.(750-850)
Kolor: dąb sonoma



(zdjęcie poglądowe)

	4 szt.

	6
	Regał biurowy
	Wysoki regał biurowy
Część dolna z półką, zamykana drzwiczkami na zamek, górna część wyposażona w półki
Wymiary ( około): szerokość:80cm, głębokość: 36cm, wysokość: 180cm
Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, obrzeża ABS,  
- półki wykonane z płyty wiórowej , grubość 12 mm
- regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (bez półek konstrukcyjnych) 
- półki mocowane w sposób zapobiegający przypadkowemu wyszarpnięciu, zapewniając docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
- wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 80 mm w kolorze frontu oraz regulatorami wysokości na 4 nóżkach zakończonych talerzykiem o średnicy 30 mm. Regulacja wysokości powinna się odbywać od wewnątrz szafy bez konieczności jej przesuwania.
Kształt i wymiary zbliżone do przedstawionych na zdjęciach poglądowych
Kolor: dąb sonoma



(zdjęcie poglądowe)
	2 szt.






Uwagi:
1. Meble zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r., poz. 58)
2. Kolorystyka mebli: dąb sonoma. Elementy metalowe mebli RAL7035. Pozostała kolorystyka i wykończenie: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kształt zgodnie z rysunkami poglądowymi.
3. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane (ciśnieniowo na gorąco) listwami PCV o grubości min 2 mm w kolorze mebli.
4. Plecy szafek jednolite bez łączeń, wykonane z lakierowanej płyty w kolorze mebli HDF, wpuszczane 
w frezowaną nutę i mocowanie nienabijanymi złączkami. 
5. Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
6. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych z pełnym wysuwaniem i blokadą.
7. Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające. 
8. [bookmark: _GoBack]Wszystkie meble zakończone od spodu nakładkami zabezpieczającymi podłogę przed uszkodzeniem (ślizgaczami).

9. Gwarancja na wymieniony w opisie asortyment 24 miesiące.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble fabrycznie nowe, bez defektów, wad konstrukcyjnych lub innych powstałych na skutek niewłaściwego ich wykonania ani wynikających z zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 
11. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować: koszt mebli oraz koszty dostawy. Zamawiający dopuszcza meble paczkowane do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia na formularzu ofertowym, jak również na piśmie przewodnim skierowanym do Zamawiającego - logotypu FAMI (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówieniami.
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