**Załącznik nr 1 – specyfikacja do urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Właściwość lub cecha** | **Parametry wymagane** |
| **Typ** | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 o deklarowanym przez producenta miesięcznym obciążeniu nie mniejszym niż 100000 stron |
| **Posiadane funkcjonalności** | - drukowanie,  - skanowanie,  - kopiowanie |
| **Panel** | * Dotykowy w formie kolorowego ekranu o wielkości min. 9 cali * możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika * menu w języku polskim |
| **Pamięć** | - systemowa min. 4 GB  - dysk twardy min. 256 GB |
| **Interfejsy** | - Ethernet  - USB |
| **Posiadane certyfikaty** | - urządzenie musi posiadać oznaczenie zgodności CE |
| **Budowa urządzenia** | * Maksymalne wymiary (Szerokość, Głębokość, Wysokość): 45cm, 55cm, 60 cm * 1 szuflada na min. 500 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2 * podajnik boczny do papieru o niestandardowym rozmiarze |
| **Drukowanie** | * min. 35 stron na minutę * automatyczne drukowanie dwustronne * czas wydruku pierwszej strony maks. 7 sekund * obsługiwane formaty: A4, A5, A6, koperty * osiągana rozdzielczość 1200 x 1200 dpi |
| **Skanowanie** | * automatyczny podajnik dokumentów do min. 70 oryginałów, * funkcja dualscan, * obsługiwane formaty: A4, A5, A6 * skanowanie do eMail * formaty plików: JPEG, PDF * prędkość skanowania:   min. 40/40 obr./min. w trybie simplex,  min. 80/80 obr./min. w trybie duplex  - osiągana rozdzielczość 600 x 600 dpi |
| **Sterownik** | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, 11 |
| **Wyposażenie w komplecie** | - przewód zasilający, - zainstalowany toner o maksymalnej pojemności,  - dodatkowy pojemnik na zużyty toner. |