Załącznik: prace przewidziane do wykonania przez Wykonawcę

**Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę**

Oczyszczanie z roślinności utrudniającej widoczność pas terenu o szerokości 5 m po polskiej stronie granicy państwowej na jej lądowym odcinku między znakami granicznymi nr 766-823 (długość odcinka 5949,13 m, powierzchnia oczyszczania 2,98 ha).

**Zakres prac obejmuje:**

1. usunięcie do poziomu gruntu wszelkiej roślinności poprzez wycięcie małych drzewek, bocznych gałęzi, krzewów, zarośli, wysokich traw itp. znajdujących się w „pasie oczyszczania”;
2. rozdrobnienie przy użyciu rębaka (rozdrabniacza) materiału drzewnego powstałego po bieżącej wycince.

Powyższe prace zostaną wykonane między znakami granicznymi przedstawionymi w tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numery znaków granicznych (od - do)** | **Odległość między znakami granicznymi [m]** | **Powierzchnia oczyszczania** | **Lokalizacja** |
| **[m²]** | **[~ha]** |
|  | 766-767 | 471,83 | 2359,15 | 0,24 | Rosówek, Kołbaskowo |
|  | 768-772 | 1678,00 | 8390,00 | 0,84 | Rosówek, Kołbaskowo |
|  | 784-786 | 1706,20 | 8531,00 | 0,85 | Barnisław, Warnik |
|  | 808-810 | 570,50 | 2852,50 | 0,29 | Lubieszyn |
|  | 814-817 | 874,20 | 4371,00 | 0,44 | Lubieszyn |
|  | 822-823 | 648,40 | 3242,00 | 0,32 | Buk |
|  | **Razem** | **5949,13** | **29745,65** | **2,98** | **\_** |

***UWAGA:***

***\* Na odcinkach lądowych granicy państwowej przez „pas oczyszczania” należy rozumieć pas terenu o szerokości 5 m, liczony od linii granicy państwowej w głąb terytorium Polski, mierzony w koronie drzew.***

*\*\* powierzchnia oczyszczania: długość odcinka (m) x szerokość „pasa oczyszczania” (5 m ) = m2 = ha*

*1 ha = 10 000 m2 . 5949,13 m x 5 m = 2,98 ha*

***Stąd 2,98 ha***